Z1-B 4G执法记录仪-可更换电池-4G
产品规格说明书 (型号: Z1-B)
产品信息
	外观名称
	Z1-B 4G执法仪

	系列型号
	Z1-B


功能注释图
	[image: ]


基本信息
	处理器
	全志316

	操作系统
	Linux

	屏幕尺寸
	————————————————————————————未填写

	默认电池容量
	3100mAh

	可选升级电池容量
	无

	充电时长
	4小时

	持续录像时长
	约8.5小时

	待机时间
	约13小时

	防抖
	支持EIS

	影像格式
	MP4

	压缩格式
	H.264/H.265

	视频尺寸
	最大4K(3840*2160)30FPS

	照片格式
	JPEG

	喇叭
	1.5W

	机身内存
	可扩展最大512G

	后摄像头(辅AF)
	无

	前摄像头(屏)
	无

	后摄像头(主)
	400W

	拍照尺寸
	最大5800万

	降噪模块
	不支持


灯光
	激光灯
	支持辅助锁定成像中心或激光标注

	报警灯
	红蓝警报灯

	红外灯
	有

	白光灯
	有


接口
	USB接口
	USB 2.0

	充电接口
	Type-C

	耳机接口
	无

	G-sensor传感器
	支持

	震动马达
	支持

	外接摄像头
	支持

	充电底座
	支持

	充电方式
	整机线充

	充电器
	5V-2A


数据功能
	Sim/TF卡槽
	单Sim单TF

	WIFI
	WIFI5.8 a/b/g/n/ac

	蓝牙/433
	BT5.0(BR/EDR + BLE) 支持蓝牙遥控，蓝牙语音，蓝牙标签定位等

	定位
	(可选单北斗)多模全球GLONASS+GPS+Galileo+Compass

	指南针
	不支持

	气压传感器
	不支持

	温度传感器
	不支持

	环境光传感器
	不支持

	NFC
	无

	加密卡
	不支持


尺寸
	长度（mm）
	58

	高（mm）
	77

	厚（mm）
	33

	重量(g)约
	160


其他网络功能
	网络制式
	全球频段
4G:
TDD(38/39/40/41)
FDD(B1/2/3/4/5/7/8/20/28AB)
CDMA:BC0

	视频对讲
	不支持

	语音集群对讲
	支持群组对讲，端到端对讲

	语音播报
	不支持

	语音控制
	不支持

	人脸&车牌识别
	不支持

	平台管理软件
	支持实时预览/实时定位/轨迹回放/对讲/监听/远程命令下发等(支持API调用二次开发，平台独立部署，或者独立键值二次自主开发)

	文字叠加
	支持叠加时间、设备号、执法人员编号、位置信息、速度信息，支持中文叠加

	指挥调度平台对接
	支持协议：支持808、GB/T28181、RTMP、RTSP、ONVIF协议等和市面主流等协议的平台对接视音频、对讲、定位设备信息。


设备基本功能
	视频延录
	支持

	视频预录
	支持

	U盘功能
	有驱模式：连接电脑后，通过在PC端上位机可以进入U盘模式（可移动硬盘）；
无驱模式：连接电脑后，直接进入U盘模式（可移动硬盘）；两种模式可选其中一种

	更换电池不断电
	设备在使用过程中，将主电池拿掉，还可继续保持正常录像状态

	重点文件标记
	可以对记录仪在拍摄过程中，通过按下相应按键，对此视频文件做标记；

	菜单语言
	默认简体中文/英文(可定制增加其他语言)

	连拍功能
	支持设备可以连续一次性拍摄10张以上照片

	撞击报警
	支持安气囊，产品需要有G传感器，可以跌落录像，碰撞录像报警，如有4G功能可以后台进行联动。

	密码保护功能
	支持

	视频加密
	支持AES256加密-SHA1-SHA2

	夜视
	可自动或手动夜视切换，支持高功率红光灯

	补光灯
	支持在黑暗的情况下，可以使用白光LED进行辅助照明。

	数据安全管理
	执法记录仪设有不同权限管理。初级权限只能查看和回放执法视频、照片、录音，不能进行删除和修改机器敏感设定，只有通过密码检对才能进行本机的敏感设定，及连接电脑后才可以拷贝、修改或删除。

	自动覆盖
	支持自动覆盖/不覆盖

	安全模式
	安全模式仅限于录像、拍照、录音等基本操作，需密码进入设置界面和回放界面

	采集站
	支持采集站及后台管理1.操作日志；2.数据采集归类

	摄中拍
	录像的过程中，按拍摄键可单独拍照

	内置小电池
	支持(内置60mAh换电池不断地)

	车载功能
	支持车载采证，并实现汽车打火开机自动录像取证，停车熄火后自动关机。

	密拍模式
	支持指示灯不显示及声音不提醒模式。


其他
	防护等级
	IP67 跌落2米

	注塑工艺
	双色模具工艺(防裂)

	低温兼容性
	送检及低温地区应准备对应的低温电池，单电池低温-30℃续航应大于2小时，标配为常温电池，常温电池与低温电池密度和使用环境不同。

	贮存相对湿度
	63%(30℃)

	贮存温度
	-40～60℃

	工作相对湿度
	40%～80%

	工作温度
	-20～55℃


装箱信息
	箱规：长×宽×高mm
	

	机器净重：
	

	包装盒净重：
	

	包装：长×宽×高mm
	

	整箱重量：
	

	装箱数：
	————————————————————————————未填写

	外包装箱重：
	550g


标配配件
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专用选配配件
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