N5-单机-可更换电池2000毫安 - 全志
产品规格说明书 (型号: N5)
产品信息
	外观名称
	N5 普通执法仪

	系列型号
	N5

	特殊功能/特点
	Linux国产芯片
支持G传感器(安全气囊)
400W感光芯片
畸变矫正


六视图
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功能注释图
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基本信息
	处理器
	全志851

	操作系统
	Linux

	屏幕尺寸
	2.0寸竖屏

	默认电池容量
	2000mAh

	充电时长
	3小时

	持续录像时长
	约9小时

	待机时间
	空

	防抖
	无

	影像格式
	MP4

	压缩格式
	H.264/H.265

	视频尺寸
	最大4K(3840*2160)30FPS

	照片格式
	JPEG

	喇叭
	1W

	机身内存
	可扩展最大512G

	后摄像头(主)
	400W

	拍照尺寸
	最大4800万


灯光
	激光灯
	支持辅助锁定成像中心或激光标注

	报警灯
	红蓝警报灯

	红外灯
	4颗

	白光灯
	有


接口
	充电接口
	Type-C

	G-sensor传感器
	支持

	震动马达
	支持

	外接摄像头
	支持

	充电底座
	支持

	充电方式
	整机+电池仓

	充电器
	5V-1A

	USB接口
	USB 2.0


数据功能
	WIFI
	WIFI5.8 a/b/g/n/ac

	蓝牙/433
	无

	定位
	无


尺寸
	长度（mm）
	50

	高（mm）
	73

	厚（mm）
	29

	重量(g)约
	103


设备基本功能
	视频延录
	支持

	视频预录
	支持

	内置小电池
	支持(内置60mAh换电池不断地)

	更换电池不断电
	设备在使用过程中，将主电池拿掉，还可继续保持正常录像状态

	撞击报警
	支持安气囊，产品需要有G传感器，可以跌落录像，碰撞录像报警，如有4G功能可以后台进行联动。

	视频加密
	不支持

	夜视
	可自动或手动夜视切换，支持高功率红光灯

	补光灯
	支持在黑暗的情况下，可以使用白光LED进行辅助照明。

	菜单语言
	默认简体中文/英文(可定制增加其他语言)

	U盘功能
	有驱模式：连接电脑后，通过在PC端上位机可以进入U盘模式（可移动硬盘）；
无驱模式：连接电脑后，直接进入U盘模式（可移动硬盘）；两种模式可选其中一种

	重点文件标记
	可以对记录仪在拍摄过程中，通过按下相应按键，对此视频文件做标记；

	连拍功能
	支持设备可以连续一次性拍摄10张以上照片

	密码保护功能
	支持

	自动覆盖
	支持自动覆盖/不覆盖

	摄中拍
	录像的过程中，按拍摄键可单独拍照

	安全模式
	安全模式仅限于录像、拍照、录音等基本操作，需密码进入设置界面和回放界面

	密拍模式
	支持指示灯不显示及声音不提醒模式。

	车载功能
	支持车载采证，并实现汽车打火开机自动录像取证，停车熄火后自动关机。

	采集站
	支持采集站及后台管理1.操作日志；2.数据采集归类

	数据安全管理
	执法记录仪设有不同权限管理。初级权限只能查看和回放执法视频、照片、录音，不能进行删除和修改机器敏感设定，只有通过密码检对才能进行本机的敏感设定，及连接电脑后才可以拷贝、修改或删除。

	一键快捷功能
	支持一键快捷启动录像，一键启动录音功能(无需单独启动电源键)

	移动侦测
	支持根据场景变化与静止自动录影和停止录影


其他
	防护等级
	IP50 跌落2米

	注塑工艺
	单色注塑

	低温兼容性
	送检及低温地区应准备对应的低温电池，单电池低温-30℃续航应大于2小时，标配为常温电池，常温电池与低温电池密度和使用环境不同。

	贮存相对湿度
	63%(30℃)

	贮存温度
	-40～60℃

	工作相对湿度
	40%～80%

	工作温度
	-20～55℃


装箱信息
	箱规：长×宽×高mm
	

	装箱数：
	————————————————————————————未填写

	整箱重量：
	

	包装：长×宽×高mm
	

	包装盒净重：
	

	机器净重：
	

	外包装箱重：
	550g


标配配件
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专用选配配件
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