TK1-4G智能安全帽
产品规格说明书 (型号: TK1)
产品信息
	外观名称
	TK1 4G执法仪

	系列型号
	TK1

	特殊功能/特点
	支持多种协议，CMSV9 ，MCP,华谕，华脉，芯平台等平台
GB劳保认证。T4IIC防爆认证
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基本信息
	处理器
	ASR8601

	操作系统
	Android 8

	屏幕尺寸
	无屏幕

	默认电池容量
	4200mAh

	可选升级电池容量
	4600mAH

	充电时长
	4小时

	持续录像时长
	约10小时

	待机时间
	无APP情况下>300小时，取决于APP

	防抖
	无

	影像格式
	MP4

	压缩格式
	H.264/H.265

	视频尺寸
	最大1080P(1920*1080)30FPS

	照片格式
	JPEG

	喇叭
	1W

	机身内存
	标配1+8G 可扩展最大512G

	后摄像头(主)
	400W

	拍照尺寸
	最大4800万

	降噪模块
	可定制支持


灯光
	激光灯
	支持辅助锁定成像中心或激光标注

	报警灯
	红蓝警报灯

	红外灯
	无

	白光灯
	有


接口
	充电接口
	Type-C

	耳机接口
	Type-C

	G-sensor传感器
	支持

	震动马达
	支持

	外接摄像头
	支持

	充电底座
	暂不支持(需要开底座)

	充电方式
	电池拆卸单独直冲

	充电器
	5V-2A

	USB接口
	USB 2.0

	帽子扩展串口
	可外接串口通讯模组(RTK


数据功能
	Sim/TF卡槽
	单Sim单TF

	WIFI
	WIFI5.8 a/b/g/n/ac

	蓝牙/433
	BT5.0(BR/EDR + BLE) 支持蓝牙遥控，蓝牙语音，蓝牙标签定位等

	定位
	单北斗

	指南针
	可选配

	气压传感器
	支持

	温度传感器
	支持

	环境光传感器
	支持

	NFC
	无

	脱帽报警
	支持检测帽体是否佩戴，同步后台报警联动

	加密卡
	不支持


尺寸
	长度（mm）
	289

	高（mm）
	159

	厚（mm）
	159

	重量(g)约
	585g


其他网络功能
	近电告警
	佩戴帽体靠近预设电压，播报语音警示提醒，预设电压：220V，10KV，35KV，110KV(功能选配）

	视频对讲
	支持执法仪到平台单双向视频对讲，支持执法仪端到端单双向视频对讲(需要集成第三方软件SDK)

	语音集群对讲
	支持群组对讲，端到端对讲

	语音播报
	支持  TTS语音播报

	语音控制
	目前只能支持中文，其他语言需要集成第三方语音算法，或二次开发

	人脸&车牌识别
	支持

	网络制式
	亚欧频段
LTE-FDD：B1/B3/B5/B8  LTE-TDD：B34/B38/B39/B40/B41 可选配其他频段

	平台管理软件
	支持实时预览/实时定位/轨迹回放/对讲/监听/远程命令下发等(支持API调用二次开发，平台独立部署，或者独立键值二次自主开发)

	文字叠加
	支持叠加时间、设备号、执法人员编号、位置信息、速度信息，支持中文叠加

	指挥调度平台对接
	支持协议：支持808、GB/T28181、RTMP、RTSP、ONVIF协议等和市面主流等协议的平台对接视音频、对讲、定位设备信息。


设备基本功能
	视频预录
	支持

	U盘功能
	有驱模式：连接电脑后，通过在PC端上位机可以进入U盘模式（可移动硬盘）；
无驱模式：连接电脑后，直接进入U盘模式（可移动硬盘）；两种模式可选其中一种

	更换电池不断电
	无

	重点文件标记
	可以对记录仪在拍摄过程中，通过按下相应按键，对此视频文件做标记；

	菜单语言
	默认简体中文/英文(可定制增加其他语言)

	连拍功能
	支持设备可以连续一次性拍摄10张以上照片

	撞击报警
	支持安气囊，产品需要有G传感器，可以跌落录像，碰撞录像报警，如有4G功能可以后台进行联动。

	密码保护功能
	支持

	视频加密
	支持AES256加密-SHA1-SHA2

	补光灯
	支持在黑暗的情况下，可以使用白光LED进行辅助照明。

	内置小电池
	无-换电池断电

	摄中拍
	录像的过程中，按拍摄键可单独拍照

	采集站
	支持采集站及后台管理1.操作日志；2.数据采集归类

	数据安全管理
	执法记录仪设有不同权限管理。初级权限只能查看和回放执法视频、照片、录音，不能进行删除和修改机器敏感设定，只有通过密码检对才能进行本机的敏感设定，及连接电脑后才可以拷贝、修改或删除。

	密拍模式
	支持指示灯不显示及声音不提醒模式。

	安全模式
	安全模式仅限于录像、拍照、录音等基本操作，需密码进入设置界面和回放界面

	自动覆盖
	支持自动覆盖/不覆盖

	安全帽挥手检测
	支持手靠近照明灯，可实现开关照明功能

	安全帽爆闪警示灯
	支持头盔后侧红蓝交替闪烁警示灯


其他
	防护等级
	IP54 跌落2米

	低温兼容性
	送检及低温地区应准备对应的低温电池，单电池低温-30℃续航应大于2小时，标配为常温电池，常温电池与低温电池密度和使用环境不同。

	注塑工艺
	单色注塑

	贮存相对湿度
	63%(30℃)

	贮存温度
	-40～60℃

	工作相对湿度
	40%～80%

	工作温度
	-20～55℃


装箱信息
	箱规：长×宽×高mm
	

	装箱数：
	8 PCS/箱

	整箱重量：
	

	包装：长×宽×高mm
	

	包装盒净重：
	

	机器净重：
	

	外包装箱重：
	1/KG
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