A16- 4G执法仪- 4G-3.1
产品规格说明书 (型号: A16- 4G执法仪- 4G-3.1)
产品信息
	外观名称
	A16- 4G执法仪- 4G-3.1

	系列型号
	A16- 4G执法仪- 4G-3.1


基本信息
	处理器
	MTK6769 12纳米 8核心 2.0GHz高速低功耗处理器

	操作系统
	Android 12

	屏幕尺寸
	3.1寸多点触摸屏

	默认电池容量
	3050mAh

	可选升级电池容量
	无

	充电时长
	3小时

	持续录像时长
	约8小时

	待机时间
	无APP情况下>300小时，取决于APP

	防抖
	无

	影像格式
	MP4

	压缩格式
	H.264/H.265

	视频尺寸
	最大2K(2560*1440)30FPS

	照片格式
	JPEG

	喇叭
	1.5W

	机身内存
	标配2+16G 可扩展最大512G

	后摄像头(辅AF)
	1200W

	前摄像头(屏)
	200W

	后摄像头(主)
	400W

	拍照尺寸
	最大5400万

	降噪模块
	不支持


灯光
	激光灯
	支持辅助锁定成像中心或激光标注

	报警灯
	红蓝警报灯

	红外灯
	2颗

	白光灯
	有


接口
	USB接口
	USB 2.0

	充电接口
	Type-C

	耳机接口
	Type-C

	G-sensor传感器
	支持

	震动马达
	支持

	外接摄像头
	支持

	充电底座
	支持

	充电方式
	整机(电池可分离)+座充

	充电器
	5V-2A


数据功能
	Sim/TF卡槽
	单Sim单TF

	WIFI
	WIFI5.8 a/b/g/n/ac

	蓝牙/433
	BT5.0(BR/EDR + BLE) 支持蓝牙遥控，蓝牙语音，蓝牙标签定位等

	定位
	(可选单北斗)多模全球GLONASS+GPS+Galileo+Compass

	指南针
	支持

	气压传感器
	支持

	温度传感器
	支持

	环境光传感器
	支持

	NFC
	支持选配

	加密卡
	支持


尺寸
	长度（mm）
	98.8

	高（mm）
	61

	厚（mm）
	21.15

	重量(g)约
	165


其他网络功能
	网络制式
	

	视频对讲
	支持执法仪到平台单双向视频对讲，支持执法仪端到端单双向视频对讲(需要集成第三方软件SDK)

	语音集群对讲
	支持群组对讲，端到端对讲

	语音播报
	支持  TTS语音播报

	语音控制
	目前只能支持中文，其他语言需要集成第三方语音算法，或二次开发

	人脸&车牌识别
	支持

	平台管理软件
	支持实时预览/实时定位/轨迹回放/对讲/监听/远程命令下发等(支持API调用二次开发，平台独立部署，或者独立键值二次自主开发)

	文字叠加
	支持叠加时间、设备号、执法人员编号、位置信息、速度信息，支持中文叠加

	指挥调度平台对接
	支持协议：支持808、GB/T28181、RTMP、RTSP、ONVIF协议等和市面主流等协议的平台对接视音频、对讲、定位设备信息。


设备基本功能
	视频延录
	支持

	视频预录
	支持

	U盘功能
	有驱模式：连接电脑后，通过在PC端上位机可以进入U盘模式（可移动硬盘）；
无驱模式：连接电脑后，直接进入U盘模式（可移动硬盘）；两种模式可选其中一种

	更换电池不断电
	设备在使用过程中，将主电池拿掉，还可继续保持正常录像状态

	重点文件标记
	可以对记录仪在拍摄过程中，通过按下相应按键，对此视频文件做标记；

	菜单语言
	默认简体中文/英文(可定制增加其他语言)

	连拍功能
	支持设备可以连续一次性拍摄10张以上照片

	撞击报警
	支持安气囊，产品需要有G传感器，可以跌落录像，碰撞录像报警，如有4G功能可以后台进行联动。

	密码保护功能
	支持

	视频加密
	支持AES256加密-SHA1-SHA2

	夜视
	可自动或手动夜视切换，支持高功率红光灯

	补光灯
	支持在黑暗的情况下，可以使用白光LED进行辅助照明。

	数据安全管理
	执法记录仪设有不同权限管理。初级权限只能查看和回放执法视频、照片、录音，不能进行删除和修改机器敏感设定，只有通过密码检对才能进行本机的敏感设定，及连接电脑后才可以拷贝、修改或删除。

	自动覆盖
	支持自动覆盖/不覆盖

	安全模式
	安全模式仅限于录像、拍照、录音等基本操作，需密码进入设置界面和回放界面

	采集站
	支持采集站及后台管理1.操作日志；2.数据采集归类

	摄中拍
	录像的过程中，按拍摄键可单独拍照

	内置小电池
	支持(内置60mAh换电池不断地)

	车载功能
	支持车载采证，并实现汽车打火开机自动录像取证，停车熄火后自动关机。

	密拍模式
	支持指示灯不显示及声音不提醒模式。


其他
	防护等级
	IP67 跌落2米

	注塑工艺
	双色模具工艺(防裂)

	低温兼容性
	送检及低温地区应准备对应的低温电池，单电池低温-30℃续航应大于2小时，标配为常温电池，常温电池与低温电池密度和使用环境不同。

	贮存相对湿度
	63%(30℃)

	贮存温度
	-40～60℃

	工作相对湿度
	40%～80%

	工作温度
	-20～55℃


装箱信息
	箱规：长×宽×高mm
	

	机器净重：
	

	包装盒净重：
	

	包装：长×宽×高mm
	

	整箱重量：
	

	装箱数：
	————————————————————————————未填写

	外包装箱重：
	1/KG


标配配件
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