K1-电化学酒精测试仪
产品规格说明书 (型号: )
产品信息
	外观名称
	K1

	系列型号
	

	特殊功能/特点
	抗干扰性和精度比较高，灵敏度高
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酒测基本参数
	警示灯罩颜色
	红蓝或者白色可选

	棒体颜色
	黑色

	产品名称
	燃料电池型呼出气体酒精测试仪

	显示屏
	1.29英寸OLED彩色显示

	供电
	18650-3000mAh锂电池

	充电电压
	5V2A

	工作温度
	 -5℃～45℃

	连续测量时间
	1～15秒

	出值时间
	3秒

	语音播报（语言）
	中文/英文

	采样方式
	吹气感应或手动检测

	使用传感器
	燃料电池传感器

	呼气中酒精浓度测量范围
	 0~200mg/100mL BAC

	辅助功能
	LED高亮白光照明、高分贝哨音、红蓝色警示灯、语音播放

	操作方式
	4按键，关机状态可独立操作警示灯和警哨及照明灯

	灵敏度/分辨率
	5mg/100mL/    1mg/100mL

	产品尺寸
	262mm*φ45mm

	产品重量
	约265g

	示值误差
	无


装箱信息
	箱规：长×宽×高mm
	42x29x30CM

	装箱数：
	20 PCS/箱

	整箱重量：
	10.2KG   毛重10.8KG

	包装：长×宽×高mm
	290*60*110 MM

	包装盒净重：
	225g

	机器净重：
	265g

	外包装箱重：
	550g


生成日期: 2026-08-21 00:46:01 | 规格书版本: K1-电化学酒精测试仪
image1.png
wwioz





image2.png




